О пожарной безопасности в гаражах

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий |
| 10.11.2019 20:11 |
| **О пожарной безопасности в гаражах** |
|  |
| Главное управление МЧС России по Республике Мордовия напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в гаражах.    Пожары в гаражах и гаражных массивах - исключительно опасны. Они чреваты быстрым распространением огня и характеризуются трудностями при тушении, поскольку гараж находится, как правило, в составе гаражного общества, или окружен другими постройками. При этом большинство автолюбителей хранят там емкости с горючим и различные масляные смеси. Практика показывает, что пожар в гаражном массиве проще предотвратить, чем его потушить.    Территория в пределах противопожарных расстояний между зданиями должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы. Использованный обтирочный материал следует собирать в контейнерах из негорючих материалов. Спецодежда должна храниться в подвешенном виде в металлических шкафах.    В гаражных обществах ЗАПРЕЩАЕТСЯ:    Использовать противопожарные расстояния между зданиями под складирование материалов, оборудования и тары, а также для стоянки транспорта;    Разведение костров, сжигание отходов и тары ближе 50 м от зданий и сооружений;    В гараже оставлять тару (емкости, канистры и т.п.) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами;    Проводить уборку помещений и промывку деталей с применением бензина, керосина и др. легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;    Оставлять неубранным промасленный обтирочный  материал;    Хранить мебель, предметы домашнего обихода, а также запас топлива  в объеме более 20 литров и масла более 5 л.    Подогревать двигатель автомобиля открытым огнем, пользоваться открытыми источниками огня для освещения;    Производить кузнечные, термические, сварочные, малярные и деревообрабатывающие работы;    Держать транспортное средство с открытой горловиной бензобака;    Подзаряжать аккумулятор непосредственно на транспортном средстве;    Заправлять транспортные средства горючим и сливать из них топливо в гаражном помещении;    Оставлять без присмотра работающие электроустановки и бытовые электроприборы;    Эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией, пользоваться поврежденными розетками и другими электроустановочными изделиями;    Пользоваться электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;    Применять нестандартные (самодельные) нагревательные приборы;    Использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;    Если пожар все-таки произошел, немедленно вызывайте пожарных, зовите на помощь соседей и прохожих. Постарайтесь вместе с ними выкатить автомобиль из гаража вручную, так как двигатель может не завестись, и вы подвергнете себя опасности. |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий © 2025 |