Техника МЧС России. АЦ 3,2-40/4 (IVEKO – AMT)

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий |
| 06.02.2020 17:02 |
| **Техника МЧС России. АЦ 3,2-40/4 (IVEKO – AMT)** |
|  |
| АЦ-3,2-40/4 – это многофункциональная пожарная автоцистерна с улучшенными тактико-техническими характеристиками на мощном полноприводном базовом шасси IVECO-AMT (4 × 4). Многофункциональные пожарные автоцистерны – новое поколение основных пожарных автомобилей, сочетающих в себе функции нескольких пожарных автомобилей.       Цистерна и пенобак выполнены из полимерных материалов с увеличенным сроком службы. Дистанционно управляемый лафетный ствол, как из кабины, так и из насосного отсека. Система парковки лафетного ствола и мачты.    Полное дистанционное управление насосной установкой , в т.ч. из кабины водителя. Пожарный насос имеет дополнительный контур охлаждения для обеспечения улучшенного охлаждения двигателя базового шасси в летний период и для дополнительного подогрева огнетушащих веществ в насосе в зимний период.    Тактико–технические характеристики:    Автоцистерна пожарная предназначена для доставки к месту пожара боевого расчета, пожарно-технического вооружения, запаса воды и пенообразователя.    База автоцистерны - IVECO-АМТ MLL150E28W    Двигатель дизельный: IVECO TECTOR, экологического класса Евро 5    Мощность двигателя, л\с(кВт): 185 / 205 / 220    Габаритные размеры, мм.:    -длина 8160    -ширина 2500    -высота 3460    Полная масса, кг.:14915    Боевой расчет: 6 чел.    Максимальная скорость движения: 85км\ч.    Пожарный насос центробежный, комбинированный НЦПК-40\100-4\400    Цистерна для воды: 3200 л.    Бак для пенообразователя: 200 л. |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий © 2025 |