Автоцистерна пожарная с лестницей АЦЛ 3-40/4-24 (43118)

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий |
| **Автоцистерна пожарная с лестницей АЦЛ 3-40/4-24 (43118)** |
| **Автоцистерна пожарная с лестницей АЦЛ 3-40/4-24 (43118)** предназначена для доставки к месту пожара боевого расчета, запаса воды и пенообразователя, ПТВ, а также тушения пожара огнетушащими средствами с помощью ручных стволов и проведения спасательных работ на высоте до 24 м.        ТТХ АЦЛ 3-40/4-24 (43118):                Шасси    КамАЗ-43118 (6х6)    Число мест для боевого расчета, чел.    6    Высота подъема, м    24    Вылет, не менее, м    18    Отрицательный угол, град.    14    Наибольшая нагрузка на вершину    неприслоненной лестницы, кг    270    Грузоподъемность в качестве крана, т    1    Емкость для воды, л    3000    Емкость для пенообразователя, л    200    Тип насоса    НЦПК-40/100-4/400    Расположение насоса    заднее    Подача ступени нормального давления, л/с    40    Напор, м    100    Подача ступени высокого давления, л/с    4    Напор, м    400    Длина рукава высокого давления на катушке, м    60    Масса, кг, не более    20900    Габаритные размеры, м, не более    9,6х2,5х3,65 |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий © 2025 |