Мотопомпа пожарная высоконапорная переносная МПВ - 2/400-60

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий |
| **Мотопомпа пожарная высоконапорная переносная МПВ - 2/400-60** |
| Мотопомпа предназначена для подачи воды и тушения пожаров компактной и мелкораспыленной водой. Мотопомпа может обеспечить подачу воды из мест труднодоступных для установки пожарных автоцистерн. Мотопомпой могут комплектоваться автомобили первой помощи, а также дооснащаться автоцистерны, оборудованные насосом нормального давления. Мотопомпа оборудована вакуумной системой, системой дозирования пенообразователя и комплектуется рукавной катушкой (КРВД) с рукавом высокого давления длиной 60-90 м. и стволом распылителем с пенным насадком (СРВД).Привод насоса осуществляется от двигателя внутреннего сгорания "Вихрь".    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ    Подача, л/с, не менее ............................................. 2    Напор, м, не менее .................................................. 400    Частота вращения, об/мин ..................................... 4800    К.п.д, не менее ........................................................ 0,6    Максимальная высота всасывания, м ................. 7,5    Время заполнения всасывающей линии, с .......... 40    Мощность приводного двигателя, л.с ................... 32    Расход топлива, л/мин, не более .......................... 0,25    Габаритные размеры, мм:    длина ........................................................................ 800    ширина ...................................................................... 650    высота ...................................................................... 720    Масса, кг ................................................................... 115 |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий © 2025 |