Меры предосторожности при использовании обогревательныхприборов

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 07.09.202014:09 |
| **Меры предосторожности при использовании обогревательныхприборов** |
|  |
| Мерыпредосторожности при использовании электроприборов:  - Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации электроприбора,впоследствии не нарушать требований, изложенных в ней. Важнопомнить, что у каждого прибора есть свой срок эксплуатации, которыйв среднем составляет около 10 лет. Использование его свышеустановленного срока может привести к печальным последствиям.  - Систематически проводите проверку исправности электропроводки,розеток, щитков и штепсельных вилок обогревателя.  - Следите за состоянием обогревательного прибора: вовремяремонтировать и заменять детали, если они вышли из строя. Меняйтепредохранители, разболтавшиеся или деформированные штекеры.  - Используйте приборы, изготовленные только промышленным способом,ни при каких обстоятельствах не использовать поврежденные,самодельные или «кустарные» электрообогреватели.  - Следует избегать перегрузки на электросеть, в случае включениясразу нескольких мощных потребителей энергии.  - Убедитесь, что штекер вставлен в розетку плотно, иначеобогреватель может перегреться и стать причиной пожара.  - Не оставляйте включенным электрообогреватели на ночь, неиспользуйте их для сушки вещей.  - Не позволяйте детям играть с такими устройствами.  - Устанавливайте электрообогреватель на безопасном расстоянии отзанавесок или мебели. Ставить прибор следует на пол, в случае сконвекторами - крепить на специальных подставках на небольшомрасстоянии от пола.  - Не используйте обогреватель в помещении с лакокрасочнымиматериалами, растворителями и другими воспламеняющимися жидкостями.Также нельзя устанавливать электрообогреватель в захламленных изамусоренных помещениях.  - Регулярно очищайте обогреватель от пыли — она тоже можетвоспламениться.  - Не размещайте сетевые провода обогревателя под ковры и другиепокрытия.  - Не ставьте на провода тяжелые предметы (например, мебель), иначеобогреватель может перегреться и стать причиной пожара.  Помните, что от этого зависит Ваша жизнь, жизнь Ваших близких исохранность имущества. В случае обнаружения пожара звоните потелефонам «01» ,«101» или «112»  Меры предосторожности при работе с печью, дымоходом  Перед началом отопительного сезона следует прочистить печи идымоходы, отремонтировать и побелить известковым или глинянымраствором, чтобы можно было заметить появившиеся черные, отпроходящего через них дыма, трещины.  При проверке дымоходов контролировать наличие тяги и отсутствиезасорения; плотность и обособленность их; наличие и исправностьразделок, предохраняющих сгораемые конструкции; исправность иправильность расположения оголовка относительно крыши, близкорасположенные деревья и сооружения для того, чтобы удостовериться,что дымоходы размещены вне зоны ветрового подпора. Ремонт и кладкупечей можно доверять только лицам и организациям, получившимспециальную лицензию МЧС России на проведение этих работ.  Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачнымиили межэтажными перекрытиями должны иметь утолщения кирпичнойкладки - разделку. Не нужно забывать и про утолщение стенокпечи.  Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкатьвсей плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям. Нужнооставлять между ними воздушный промежуток - отступку. На деревянномполу перед топкой необходимо прибить металлический (предтопочный)лист размерами не менее 50 на 70 см.  Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или напопечение малолетних детей.  Нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиесяжидкости.  Чтобы не допустить перекала печи рекомендуется топить ее два - трираза в день и не более чем по полтора часа.  За три часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена.  Во избежании образования трещин в кладке - периодически прочищайтедымоход от скапливающейся в нем сажи. Не реже 1 раза в три месяцапривлекйте печника-трубочиста очищать дымоходы от сажи.  Не следует сушить на печи вещи и сырые дрова.  Следите за тем, чтобы мебель, занавески находились не менее чем вполуметре от массива топящейся печи.  Ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по длине невмещающимися в топку. По поленьям огонь может перекинуться наближайшие предметы, пол и стены.  С наступлением минусовых температур опасно обмерзание дымоходов,которое может привести к нарушению вентиляции жилых помещений. Взимнее время не реже одного раза в месяц необходимо осматриватьоголовки дымоходов с целью предотвращения обмерзания и закупоркидымоходов. Владельцы домов (как частных, так и ведомственных, атакже муниципальных) обязаны проверять дымоходы на наличие в нихнадлежащей тяги. |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2021 |