Правила пользования огнетушителем

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий |
| 10.11.2019 20:11 |
| **Правила пользования огнетушителем** |
|  |
| Каждый из нас знает, что огнетушитель предназначен для тушения пожара. Любой способен с легкостью справится с ним в случае экстренной ситуации. Но, увы, как показывает практика, это мнение далеко от истины. Правила пользования огнетушителем и необходимые навыки пользования им есть далеко не у каждого.   Конечно же, на каждом огнетушителе есть подробная инструкция и правила пользования им. Но все ли внимательно их читают и учат перед эксплуатацией? Обычно нужда в этих знаниях наступает непосредственно при пожаре, когда уже совершенно нет времени на изучение этих правил. Поэтому настоятельно рекомендуем ознакомиться с правилами пользования огнетушителем заранее.   Огнетушители разделяются на следующие типы:   Пенные. Для тушения горючих жидкостей (бензин, масло, лак, краска) и очагов пожаров твердых материалов на площади не более 1м2, за исключением установок, находящихся под напряжением;   Порошковые. Для тушения загораний легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, лаков, красок, пластмасс, электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 вольт;   Углекислотные. Для тушения различных веществ и материалов, электроустановок под напряжением, любых жидкостей. Эти огнетушители не имеют себе равных при тушении пожара в архивах, хранилищах произведений искусств.   Использование.   1. Сорвите пломбу, выдерните чеку, направьте раструб на очаг возгорания и начните тушение.   2. Огнетушитель следует держать вертикально.   3. Огнетушитель должен храниться вдали от отопительных приборов и прямых солнечных лучей, при средней температуре, вне досягаемости детей.   Не используйте огнетушители с истекшим сроком годности! |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий © 2025 |