Автомобиль специальный плавающий ЗиЛ-4906

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий |
| **Автомобиль специальный плавающий ЗиЛ-4906** |
| Назначение: оперативная доставка спасателей и специального оборудования в районы чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, в том числе в труднодоступные места, для обеспечения выполнения аварийно-спасательных работ.    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ    Шасси Корпусная плавающая машина    Колесная формула 6Х6    Двигатель 150 л.с., карбюрат.    Экипаж, чел. 9    Максимальная скорость, км/ч 80    Запас хода по топливу, км 1000    Полная масса машины, кг 9600    СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ    - Навигационное, радиотехническое и светотехническое оборудование;    - Средства индивидуальной защиты;    - Медицинское, санитарно-бытовое оборудование и имущество;    - Средства пожаротушения;    - Специальный инструмент для проведения аварийно-спасательных работ;    - Средства радиационной и химической разведки |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий © 2025 |